**REPORT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Model:** | **AB-iCall** |  |
|  |  | ***Update: 01/08/2019*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH** | **CHÚ Ý** | **TÌNH TRẠNG** | **UPDATE** |
| 1 | Lưu lại ID và số đang phục vụ khi mất nguồn | Hiển thị lên hmi khi có nguồn | Đã Fix | 27/07/2019 |
| 2 | Truyền thông modbus |  | Đã Fix | 27/07/2019 |
| 3 | Bỏ các nút bấm trên màn hình HMI thay bằng chữ MOVE và RESET | MOVE: 40002 = 600 & 4006 = quầy muốn chuyển đến  RESET: 4002 = 500 (nhập mật khẩu 9999) | Đã Fix | 01/08/2019 |
| 4 | Mất chữ PRIORITY khi nhấn nút NEXT và PREVIOUS | Chỉ thoát khỏi ưu tiên khi nhấn NEXT hoặc PREVIOUS từ board AB-iCall | Đã Fix | 01/08/2019 |
| 5 | RESET thông số khi vùng nhớ 4002 = 200 | RESET số đang gọi,số lượng còn lại… | Đã Fix | 01/08/2019 |